ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ

УСЛУГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ

ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. приказов Государственного комитета Псковской области  по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  от 02.03.2017 [N 16-ОД](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x744J), от 12.04.2017 [N 48-ОД](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6935F037237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x744J), от 14.12.2017 [N 134-ОД](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6A37F737237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x744J)) |

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D811DC5777584B1DD011326F6B3FA06C7C24103A034197D0D318F7B5x44AJ) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D811DC5777584B1DDE1C396A6A3FA06C7C24103A034197D0D318F0B542F893x141J) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

1. Утвердить определенные с применением метода аналогов и расчетного метода в расчете на один месяц потребления коммунального ресурса:

1.1. [нормативы](#P52) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативы потребления горячей воды, а также нормативы водоотведения в жилых помещениях согласно приложению 1 к настоящему приказу. Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденные настоящим пунктом, применяются в том числе к многоквартирным домам с нецентрализованным горячим водоснабжением.

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6A37F737237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x747J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 14.12.2017 N 134-ОД)

1.2. [нормативы](#P321) расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду согласно приложению 2 к настоящему приказу. Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду для закрытой системы горячего водоснабжения, утвержденные настоящим пунктом, применяются в том числе к многоквартирным домам с нецентрализованным горячим водоснабжением.

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6A37F737237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x746J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 14.12.2017 N 134-ОД)

1.3. [нормативы](#P371) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.4. [нормативы](#P440) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях согласно приложению 4 к настоящему приказу.

1.5. [нормативы](#P625) потребления электрической энергии при использовании надворных построек в целях содержания сельскохозяйственных животных, расположенных на земельном участке, согласно приложению 5 к настоящему приказу.

1.6. [нормативы](#P658) потребления природного газа согласно приложению 6 к настоящему приказу.

(п. 1.6 в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x749J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2017 N 16-ОД)

1.7. [нормативы](#P696) потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению 7 к настоящему приказу.

1.8. [нормативы](#P768) потребления коммунальной услуги по отоплению, рассчитанные с учетом продолжительности отопительного периода в целом по каждой из групп многоквартирных домов 7 месяцев, согласно приложению 8 к настоящему приказу.

(п. 1.8 в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x747J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2017 N 16-ОД)

1.9. [нормативы](#P957) потребления сжиженного углеводородного газа согласно приложению 9 к настоящему приказу.

(п. 1.9 введен [приказом](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D601x740J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.03.2017 N 16-ОД)

2. Ввести в действие с 1 января 2017 года нормативы потребления соответствующих видов коммунальных услуг, указанные в [п. 1.1](#P18) - [1.7](#P27) настоящего приказа.

3. Ввести в действие нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению согласно [п. 1.8](#P28) настоящего приказа в сроки, установленные [нормативным актом](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6131FF35237F4D6D0A4BC0x947J) Администрации области.

4. Признать утратившими силу:

[пункты 1](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376F6E32F633237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x744J), [2](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376F6E32F633237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x747J) приказа комитета от 22.08.2011 N 174-ОД "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципального образования "Город Великие Луки";

[приказ](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6C3CFF32237F4D6D0A4BC0x947J) комитета от 31.08.2012 N 298-ОД "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, а также по холодному водоснабжению и электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Псковской области";

[приказ](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6A34F731237F4D6D0A4BC0x947J) комитета от 15.12.2015 N 75-ОД "Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду".

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Председателя комитета

А.Н.АГАПОВ

Приложение N 1

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ ИЛИ НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,

А ТАКЖЕ НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории многоквартирных и жилых домов | Единица измерения | Норматив холодного водоснабжения | | Норматив горячего водоснабжения | | Норматив водоотведения |
| Метод определения | Числовое значение | Метод определения | Числовое значение |
| 1. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 5,1 | Аналогов | 1,8 | 6,9 |
| 2. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 2,7 | Аналогов | 1,6 | 4,3 |
| 3. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,8 | Расчетный | 3,6 | 7,4 |
| 4. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 5,1 | Аналогов | 1,8 | 6,9 |
| 5. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 2,7 | Аналогов | 1,6 | 4,3 |
| 6. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,8 | Расчетный | 3,7 | 7,5 |
| 7. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 5,1 | Аналогов | 1,8 | 6,9 |
| 8. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 6 - 9 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 2,7 | Аналогов | 1,6 | 4,3 |
| 9. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 9 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,9 | Расчетный | 3,7 | 7,6 |
| 10. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 2,6 | Расчетный | 2,1 | 4,7 |
| 11. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,3 | Расчетный | 3,1 | 6,4 |
| 12. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 13. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 7,4 | - | - | 7,4 |
| 14. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 15. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 16. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем этажностью 1 - 5 | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 17. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем выше 5 этажей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 7,6 | - | - | 7,6 |
| 18. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 4,7 | - | - | 4,7 |
| 19. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 6,4 | - | - | 6,4 |
| 20. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | Аналогов | 2,1 | - | - | 2,1 |
| 21. Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,1 | - | - | 3,1 |
| 22. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 5,2 | - | - | - |
| 23. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 1,7 | - | - | - |
| 24. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 1,2 | - | - | - |
| 25. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 2,7 | Расчетный | 2,2 | 4,9 |
| 26. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные общими душевыми | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 1,7 | Расчетный | 1,0 | 2,7 |
| 27. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками без душевых | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 1,6 | - | - | 1,6 |
| 28. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 2,1 | Расчетный | 1,7 | 3,8 |
| 29. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, ваннами и (или) душами, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,6 | Расчетный | 3,5 | - |
| 30. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 2,1 | Расчетный | 1,7 | - |
| 31. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, ваннами и (или) душами, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 7,1 | - | - | - |
| 32. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателями всех типов, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,8 | - | - | 3,8 |
| 33. Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,8 | - | - | - |
| 34. Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные блоками душевых на этажах | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 1,7 | Расчетный | 1,0 | 2,7 |
| 35. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями всех типов, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн и душей | куб. метр в месяц на человека | Расчетный | 3,8 | - | - | 3,8 |

Приложение N 2

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ

ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6935F037237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x747J) Государственного комитета Псковской области  по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  от 12.04.2017 N 48-ОД) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Конструктивные особенности дома | Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | |
| Метод определения | Числовое значение, Гкал на 1 куб. м |
| Закрытая система горячего водоснабжения | | |
| Неизолированные стояки и полотенцесушители | Расчетный | 0,068 |
| (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376D6935F037237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D600x747J) Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 12.04.2017 N 48-ОД) | | |
| Изолированные стояки и полотенцесушители | Расчетный | 0,063 |
| Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | Расчетный | 0,063 |
| Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | Расчетный | 0,058 |
| Открытая система горячего водоснабжения | | |
| Неизолированные стояки и полотенцесушители | Расчетный | 0,065 |
| Изолированные стояки и полотенцесушители | Расчетный | 0,060 |
| Неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | Расчетный | 0,060 |
| Изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей | Расчетный | 0,055 |

Приложение N 3

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид орошаемых культур | Норматив холодного водоснабжения для полива земельного участка | |
| Метод определения | Числовое значение, куб. м/кв. м |
| Картофель | Расчетный | 0,010 |
| Прочие овощи кроме картофеля | Расчетный | 0,025 |
| Кормовые корнеплоды | Расчетный | 0,018 |
| Садовые растения | Расчетный | 0,020 |
| Кукуруза | Расчетный | 0,094 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид сельскохозяйственных животных | Норматив на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственного животного | |
| Метод определения | Числовое значение, куб. м в месяц на 1 голову животного |
| Корова | Расчетный | 2,61 |
| Лошадь | Расчетный | 1,94 |
| Свинья | Расчетный | 0,59 |
| Овца или коза | Расчетный | 0,13 |
| Куры | Расчетный | 0,01 |
| Утки, гуси, кролики | Расчетный | 0,05 |
| Индейки | Расчетный | 0,01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид надворной постройки | Норматив холодного водоснабжения на содержание надворных построек | |
| Метод определения | Числовое значение, куб. м в месяц на 1 человека |
| Баня | Расчетный | 0,78 |
| Бассейн | Расчетный | 5,69 |

Приложение N 4

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа многоквартирных и жилых домов | Метод определения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив электроснабжения, кВт-ч в месяц на человека | | | | |
| количество человек, проживающих в помещении | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Аналогов | 1 | 70 | 44 | 34 | 27 | 24 |
| 2 | 91 | 56 | 43 | 35 | 31 |
| 3 | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
| 4 и более | 111 | 69 | 53 | 43 | 38 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Аналогов | 1 | 109 | 67 | 52 | 42 | 37 |
| 2 | 128 | 79 | 62 | 50 | 44 |
| 3 | 140 | 87 | 67 | 55 | 48 |
| 4 и более | 149 | 92 | 71 | 58 | 51 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | Расчетный | 1 | 1892 | 1173 | 908 | 738 | 643 |
| 2 | 2441 | 1513 | 1172 | 952 | 830 |
| 3 | 2762 | 1713 | 1326 | 1077 | 939 |
| 4 и более | 2989 | 1853 | 1435 | 1166 | 1016 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | Расчетный | 1 | 185 | 115 | 89 | 72 | 63 |
| 2 | 239 | 148 | 115 | 93 | 81 |
| 3 | 270 | 167 | 130 | 105 | 92 |
| 4 и более | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
| Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Расчетный | 1 | 1231 | 763 | 591 | 480 | 418 |
| 2 | 1452 | 900 | 697 | 566 | 494 |
| 3 | 1588 | 984 | 762 | 619 | 540 |
| 4 и более | 1686 | 1045 | 809 | 658 | 573 |
| Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Расчетный | - | 80 | 50 | 38 | 31 | 27 |
| Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | Расчетный | - | 130 | 81 | 62 | 51 | 44 |
| Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | Расчетный | - | 1875 | 1163 | 900 | 731 | 638 |
| Общежития, не оборудованные стационарными электрическими плитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | Расчетный | - | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 |

Приложение N 5

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЖИВОТНЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования электроэнергии | Метод определения | Норматив потребления электрической энергии, кВт/ч в месяц на 1 голову животного (птицы) | | | |
| Коровы (крупный скот) | Свиньи | Овцы и другой мелкий скот | Птица |
| Освещение | расчетный | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,3 |
| Приготовление кормов и подогрев воды | расчетный | 5,6 | 5,8 | - | - |

Приложение N 6

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D601x741J) Государственного комитета Псковской области  по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  от 02.03.2017 N 16-ОД) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Метод определения | Единицы измерения | Норматив потребления |
| Для приготовления пищи | | | |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека в месяц | 12 |
| Для подогрева воды | | | |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека и месяц | 21,8 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на человека в месяц | 6 |
| Для отопления жилых помещений | | | |
| Многоквартирные дома и жилые дома при газоснабжении природным газом | Расчетный | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 6,1 |

Приложение N 7

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление использования коммунального ресурса | Метод определения | Ед. изм. | Норматив потребления |
| Потребление газа на отопление | | | |
| Гаражи (при газоснабжении природным газом) | Расчетный | куб. метр на куб. метр в месяц | 3,8 |
| Бани (при газоснабжении природным газом) | Расчетный | куб. метр на куб. метр в месяц | 2,2 |
| Теплицы (при газоснабжении природным газом) | Расчетный | куб. метр на куб. метр в месяц | 24,5 |
| Кормоприготовление и подогрев воды (при газоснабжении природным газом) | | | |
| Приготовление кормов с учетом запаривания грубых кормов, корнеплодов и клубнеплодов |  |  |  |
| Лошадь | Расчетный | куб. метр в месяц на голову животного | 4,2 |
| Корова | Расчетный | куб. метр в месяц на голову животного | 10,4 |
| Свинья | Расчетный | куб. метр в месяц на голову животного | 20,8 |
| Овца или коза | Расчетный | куб. метр в месяц на голову животного | 1,0 |
| Подогрев воды для питья и санитарных целей на одно животное | Расчетный | куб. метр в месяц | 1,0 |
| Приготовление влажных кормов для птиц |  |  |  |
| Куры (на десять голов) | Расчетный | куб. метр на 10 голов в месяц | 0,2 |
| Индейки (на десять голов) | Расчетный | куб. метр на 10 голов в месяц | 0,3 |
| Утки, гуси (на десять голов) | Расчетный | куб. метр на 10 голов в месяц | 0,4 |

|  |
| --- |
| Нормативы вводятся в действие в сроки, установленные [нормативным актом](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6131FF35237F4D6D0A4BC0x947J) Администрации Псковской области ([пункт 3](#P33) данного документа). |

Приложение N 8

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность дома | Метод определения | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, расположенные в Бежаницком, Островском, Новоржевском и Печорском районах | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0429 | 0,0429 | 0,0429 |
| 2 | Расчетный | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| 3 - 4 | Расчетный | 0,0232 | 0,0232 | 0,0232 |
| 5 - 9 | Расчетный | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, расположенные в Пушкиногорском, Локнянском, Невельском, Палкинском, Куньинском, Дедовичском, Порховском, Новосокольническом, Красногородском, Гдовском, Опочецком, Усвятском, Дновском, Себежском районах, г. Великие Луки и Великолукском районе, г. Пскове и Псковском районе | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0353 | 0,0353 | 0,0353 |
| 2 | Аналогов | 0,0301 | 0,0301 | 0,0301 |
| 3 - 4 | Аналогов | 0,0283 | 0,0283 | 0,0283 |
| 5 - 9 | Аналогов | 0,0259 | 0,0259 | 0,0259 |
| 10 | Расчетный | 0,0202 | 0,0202 | 0,0202 |
| 11 | Расчетный | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| 12 | Расчетный | 0,0214 | 0,0214 | 0,0214 |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, расположенные в Пыталовском, Пустошкинском, Струго-Красненском, Плюсском районах | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0429 | 0,0429 | 0,0429 |
| 2 | Расчетный | 0,0304 | 0,0304 | 0,0304 |
| 3 - 4 | Расчетный | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 |
| 5 - 9 | Расчетный | 0,0211 | 0,0211 | 0,0211 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, расположенные в Бежаницком, Островском, Новоржевском и Печорском районах | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| 2 | Расчетный | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
| 3 | Расчетный | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
| 4 - 5 | Расчетный | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, расположенные в Пушкиногорском, Локнянском, Невельском, Палкинском, Куньинском, Дедовичском, Порховском, Новосокольническом, Красногородском, Гдовском, Опочецком, Усвятском, Дновском, Себежском районах, г. Великие Луки и Великолукском районе, г. Пскове и Псковском районе | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |
| 2 | Расчетный | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| 3 | Расчетный | 0,0165 | 0,0165 | 0,0165 |
| 4 - 5 | Расчетный | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| 6 - 7 | Расчетный | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 8 | Расчетный | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 |
| 9 | Аналогов | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| 10 | Расчетный | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 11 | Расчетный | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| 12 и более | Расчетный | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, расположенные в Пыталовском, Пустошкинском, Струго-Красненском, Плюсском районах | | | | |
| 1 | Расчетный | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| 2 | Расчетный | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| 3 | Расчетный | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| 4 - 5 | Расчетный | 0,0114 | 0,0114 | 0,0114 |

Приложение N 9

к приказу

от 21 декабря 2016 г. N 141-ОД

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [приказом](consultantplus://offline/ref=90C3B06A9D27A1F603D80FD1411B05431ED24B376E6030F436237F4D6D0A4BC0979C41B2F14FFC9A15D601x742J) Государственного комитета Псковской области  по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  от 02.03.2017 N 16-ОД) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Метод определения | Единицы измерения | Норматив потребления |
| Потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов | | | |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные: газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 6,9 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 16,9 |
| Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на человека в месяц | 10,4 |
| Для отопления жилых помещений | | | |
| Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | Расчетный | килограмм на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 2,8 |