УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением ПАО «Газпром»

от «30» августа 2016 г. № 274

**Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром»**

**1. Общее положение**

1.1. Ключевые правила безопасности разработаны на основании анализа основных причин несчастных случаев, происшедших в дочерних обществах   
и организациях ПАО «Газпром».

1.2. Ключевые правила безопасности разработаны в целях:

реализации Политики и достижения целей ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;

повышения культуры безопасности работников;

определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников;

предупреждения происшествий с участием работников;

информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

**2. Термины, определения и сокращения**

**Источник энергии** –оборудование/устройство, использующее различные виды энергии (электрической, пневматической, термической, механической и т.п.)

**Ключевые правила безопасности** –единые требования к поведению работников ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ   
и организаций, на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

**Культура безопасности -** квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ПАО «Газпром» является приоритетной целью   
и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

**Линейный руководитель** – руководитель, уровень управления которого находится непосредственно над рабочими и другими работниками (мастер смены, начальник отдела или участка).

**Происшествие** – любое нежелательное событие, случившееся   
в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту (пункт 3.1.49 СТО Газпром 18000.1-001-2014).

**Подрядная организация** –организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающее услуги ПАО «Газпром» и(или) его дочерним обществам и организациям на договорной основе.

**Работы повышенной опасности** – работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность.

**СИЗ** – **Средства индивидуальной защиты** – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.

**3. Ключевые правила безопасности**

| № п/п | Ключевые правила безопасности/ знаки | Основные требования |
| --- | --- | --- |
|  | Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ | Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.)  в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.    Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:  до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ;  контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ. |
|  | Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности | Водители транспортных средств обязаны:  при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров,  не пристегнутых ремнями (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);  перед выездом проверять работоспособность  и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности;  не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнуты ремнями безопасности.  Пассажиры транспортных средств обязаны:  при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);  проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности. |
|  | Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте | Для обеспечения безопасности при работе  на высоте работники должны:  уметь пользоваться СИЗ, инструментом  и техническими средствами, обеспечивающими безопасность;  лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;  содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности);  выполнять только ту работу, которая поручена. |
|  | Выполняйте работы  с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью  в специальном журнале | Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных  и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:  пройти инструктаж о мерах безопасности;  знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их;  убедиться, что можно безопасно начинать работы;  выполнять только ту работу, которая поручена руководителем;  сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ. |
|  | Используйте только исправный инструмент  и оборудование | Для обеспечения безопасности работники должны:  не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом/приспособлениями/ оборудованием;  проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;  в случае выявления неисправностей инструмента/ приспособлений/оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях. |
|  | Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску | Для обеспечения безопасности при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, работники должны:  убедиться вместе с руководителем работ или  с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы;  выполнять требования оформленного наряда - допуска к работе;  безопасно прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственное за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования. |
|  | Изолируйте источники энергии | Перед началом ремонтных, наладочных и других работ необходимо надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для  проведения работ) и убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.). |
|  | Используйте газоанализатор где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа) | При проведении газоопасных /огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:  убедиться вместе с руководителем работ или  с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно;  прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.  Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:  убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;  организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончанию работ. |
|  | Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест | Работники должны:  знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест;  знать расположение отведенных для курения мест;  вмешиваться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения. |
|  | Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном | Во время движения транспортного средства водителю запрещено:  использовать мобильный телефон/рации, посылать и читать текстовые сообщения;  превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе  к данной поездке;  превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.  Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.  Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил. |
|  | Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов | Работникам запрещается:  изготавливать, употреблять, хранить, продавать  и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.  Работники обязаны:  сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы;  вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах. |
|  | Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями | Для обеспечения безопасности работники должны:  смотреть «под ноги» во время передвижения;  не отвлекаться во время передвижения  (не посылать, и не читать текстовые сообщения  с мобильных устройств);  не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования;  держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды);  использовать обувь, соответствующую погодным условиям;  не оставлять оборудование, материалы  и инструменты на путях следования. |

**4. Порядок применения Ключевых правил безопасности**

4.1. На основании Ключевых правил безопасности дочернее общество   
и организация ПАО «Газпром» может разработать свои Ключевые правила безопасности с учетом специфики производственной деятельности, выявленных опасностей и оцененных рисков.

4.2. Ключевые правила безопасности доводятся до всех работников   
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, а также до персонала организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ   
и организаций на основании договора или другом законном основании.

4.3. В случае обнаружения нарушений Ключевых правил безопасности или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник вправе предупреждать исполнителя работ, а также сообщать своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.

4.4. Ключевые правила безопасности рекомендуется включать в типовые формы договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.5. Область применения Ключевых правил безопасности определяется   
в зависимости от осуществляемых работниками трудовых функций.

4.6. Размещение знаков, содержащих Ключевые правила безопасности (далее – знаков графической части), допускается в местах проведения инструктажей, местах выпуска на линию транспортных средств,   
на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

4.7. При размещении знаков графической части, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с [требованиям](consultantplus://offline/ref=43B98425EEF36FCB9746FB76A5391C258AFF1B51D70A58FD816C74678CD38C3F550AEB5806D86CO4i0I)и   
ГОСТ Р 12.4.026.